**Приобретайте только оригинальную продукцию!**

**На оригинальную упаковку тарированного цемента нанесены:**



1. Логотип, зарегистрированный товарный знак завода-изготовителя.
2. Наименование и марка цемента с указанием ГОСТов.
3. Знак соответствия обязательной сертификации и код сертифицируемого органа.
4. Контактная информация о заводеизготовителе.
5. Информация о требованиях

безопасности, областях применения и правилах хранения продукта.

1. Удобная схема с рекомендациями по приготовлению строительных смесей.
2. Штрих-код продукта.

**Признаки поддельного тарированного цемента:**

* 1. Отсутствие информации о заводе-изготовителе и его адресе.



* 1. Отсутствие знака подтверждения соответствия продукции (обязательной сертификации), а также сведений о сертификате соответствия (его номер и срок действия).
	2. Неверное обозначение нормативного документа, по которому поставляют цемент. Должны быть ГОСТ 30515-2013 и ГОСТ 22266-2013 либо ГОСТ 30515-2013 и ГОСТ 31108-2020. 4. Недовес цемента в упаковке более чем на 0,5 кг.
	3. Отсутствие информации о сроке хранения цемента.
	4. Нанесение сведений на упаковку не машинным способом.
	5. Упаковка продукции на паллетах стретч-пленкой.

В департаменте промышленной политики Краснодарского края работает «Горячая линия» по противодействию незаконному производству и реализации промышленной продукции на территории Краснодарского края, в том числе некачественной фальсифицированной и контрафактной продукции.

**Телефон «Горячей линии»**

**8 (861) 253-63-77**